退役军人事务局图纸说明

1、原图纸当中设计的200mm厚的轻体砖隔墙（加气混凝土砌块）改为120mm厚发泡陶瓷轻质隔墙。