**鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心**

**招 标 文 件**

**综合评分法**

项目名称：准格尔旗人民检察院采购融媒体建设项目

**项目编号：CG2019FGK2225**

2020年5月

目 录

[第一章招标公告 2](#_Toc497408657)

[第二章投标人须知 4](#_Toc497408658)

[第三章合同与验收 17](#_Toc497408659)

[第四章招标内容与技术要求 20](#_Toc497408660)

[第五章投标人资格证明及相关文件要求 39](#_Toc497408661)

[第六章评标办法（综合评分） 41](#_Toc497408662)

[第七章投标文件格式与要求 47](#_Toc497408663)

[温馨提示 72](#_Toc497408664)

**第一章 招标公告**

**准格尔旗人民检察院采购融媒体建设项目公开招标公告**

鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心受准格尔旗人民检察院委托，采用公开招标方式组织采购融媒体建设项目。欢迎符合资格条件的投标人前来报名参加。

**一.项目概述**

1.名称与编号

项目名称：准格尔旗人民检察院采购融媒体建设项目

采购文件编号：CG2019FGK2225

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物服务名称 | 规模 | 采购需求 | 预算金额（万元） |
| 1 | 融媒体建设 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 117 |

**二.投标人的资格要求**

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

**三.获取招标文件的时间、地点、方式**

符合上述条件的投标人可于2020年5月20日起登录内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市政府采购网、鄂尔多斯市公共资源交易网或准格尔旗公共资源交易网站获取招标文件。

1.内蒙古自治区政府采购网（http://www.nmgp.gov.cn）。登录网站页面，在“盟市旗县采购公告”中查询采购信息，点击信息公告页面下方的“相关附件”即可浏览、下载招标文件。

2.内蒙古自治区公共资源交易网（www.nmgggzyjy.gov.cn）。登录网站页面，在“政府采购采购公告”中查询采购信息。

3.鄂尔多斯市政府采购网（http://www.ordoscg.gov.cn）。登陆网站页面，点击“政府采购公告”，查询采购信息，点击信息公告页面中“下载招标文件”可浏览、下载招标文件。

4.鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.org.cn）。登陆网站页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载招标文件。

5.准格尔旗公共资源交易中心（http://www.ordosggzyjy.org.cn/TPFront\_zgeq）登陆网站页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载招标文件。

6.报名方式及报名时间详见招标文件第二章“报名须知”。

**四.采购文件售价**

本次采购文件的售价为0元人民币。

**五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点**

递交投标（响应）文件截止时间：2020年6月10日10时00分

投标地点：鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心二楼开标室（准格尔旗大路新区）

开标时间：2020年6月10日10时00分整

开标地点：鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心二楼开标室（准格尔旗大路新区）

**六.联系方式**

采购代理机构名称：鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心

地 址：准格尔旗大路新区图书馆南侧

邮政编码：010321

联系电话：0477-3864232

采购单位名称：准格尔旗人民检察院

地 址：准格尔旗薛家湾镇

邮政编码：010329

联 系 人：郭苗

联系电话：15704889241

 鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心

2020年5月20日

**第二章 投标人须知**

**一、前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购人 | 准格尔旗人民检察院联系人：郭苗 联系电话：15704889241地址：准格尔旗薛家湾镇 |
| 2 | 采购代理机构 | 鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心 联系电话：0477-3864232地址：准格尔旗大路新区图书馆南侧 |
| 3 | 项目内容及要求 | 详见招标文件第四章 |
| 4 | 采购预算 | 1170000.00 元 |
| 5 | 分包情况 | √一整包、□共包 |
| 6 | 付款方式 | ☑国库集中支付、□单位自行支付、□其他 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 评标委员会数量 | 评标委员会依法组建，由采购人代表和评审专家组成共 五 人及以上单数 |
| 10 | 中标人确定 | 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标人。 |
| 11 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天 |
| 13 | 提交投标文件时间 | 2020年6月10日09时30分--10时00分  |
| 14 | 开标时间 | 2020年6月10日10时00分整 |
| 15 | 开标地点（投标文件提交地点） | 鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心二楼开标室（准格尔旗大路新区） |
|  16 | 投标文件数量 | 正本1份、副本4份，电子光盘1份（标明投标人名称） |
| 17 | 实物样品（现场演示） | 无 |
| 18 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 19 | 备选方案 | 不允许 |
| 20 | 联合体投标 | □接受、√不接受 |
| 21 | 履约保证金 | 无 |
| 22 | 采购机构代理费用 | 不收取 |
| 23 | 投标保证金 | 本招标项目采用“虚拟子账户”形式及法律法规规定的其它缴纳方式收退投标保证金。请各投标人特别关注并严格遵照招标文件中有关投标保证金缴纳的规定。保证金人民币：**壹万元整**。开户银行：**准格尔煤田信用合作联社中山分社**。行 号：**402205300010**。开户单位：**鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心**。账 号：**详见“政府采购投标信息回执函”下方所附“保证金缴纳信息”中载明的账号**。投标保证金缴纳、退还联系电话（交易中心）：0477-3864230咨询电话（信用社中山分社）：0477-3864221 |

**二、报名须知**

**1.报名方式**

1.1报名方式采用网上报名，流程如下：

登录鄂尔多斯市公共资源交易网站（[http://www.ordosggzyjy.o](http://www.ordosggzyjy.com)rg.cn）页面，点击“政府采购”中的“采购公告”栏，打开本项目的招标公告，点击公告页面下方的“企业报名”或“自然人报名”进入“投标项目信息”，填写“投标人信息”、“保证金缴纳开户行信息”、“分包信息”、“回执码找回信息填写”，按照页面提示点击“确认报名”，进入下一步“回执信息”页面并点击红色字体“点击此处”，在进入新页面中核对报名信息，并点击“保证金缴纳信息获取”处获取“保证金缴纳信息”。

1.2缴纳投标保证金。本招标项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目或标包会自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。投标人在进行投标信息确认后，应查看“保证金缴纳信息”下方所载明的账号，并按照招标文件规定的金额、时间电汇或转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与报名信息一致，该账号可以自动识别单位名称、缴纳金额金额是否正确，缴纳时间是否符合招标文件的规定，如果不符合，一律不予收取。

1.3查看报名状况。用“回执码”登录可查看报名状况；只有“是否缴纳保证金”显示“已缴纳”，方可参加投标。

**2.报名时间及报名截止时间（网上报名）**

2.1报名时间（招标文件提供期限）：2020年5月20日至2020年5月25日 17时整

2.2保证金缴纳截止时间（同提交投标文件截止时间）：2020年6月10日10时整

**3.特别提示**：

3.1“回执码”是用来查询报名状况的登录码，投标人在完成保证金缴纳后，应及时用“回执码”登陆查询报名状况，关注所投项目或标包的保证金缴纳确认状态，如果在开标前仍显示“未缴纳”状态时，应及时查找原因，必要时可联系准格尔煤田信用联社中山分社进行咨询，以确保投标保证金缴纳情况符合招标文件规定。投标人未按照招标文件要求缴纳投标保证金导致的一切后果由投标人自行承担。

3.2由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳，以免导致报名无效。

3.3若报名成功将以短信的方式进行提示，如已完成报名信息的填写并缴纳投标保证金后仍未收到报名成功短信，请及时用“回执码”登陆查询报名状况及保证金缴纳状态。

3.4**网上报名成功而放弃参加投标的投标人，请在提交投标文件前3个工作日以书面形式并加盖单位公章（扫描件发送至54493864@qq.com或书面送达）通知鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心，并在网上报名页面中撤销报名。放弃投标未予告知的，鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心将给予不诚信行为记录并在鄂尔多斯市公共资源交易网上公开通报。**

**三、说明**

**1.总则**

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

本招标文件所称货物，是指各种形态和种类的物品。提供的货物必须合法生产或销售且符合国家有关标准要求。

**2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**3.投标费用**

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，交易中心和采购人均无义务和责任承担相关费用。

**4.当事人**

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指（**准格尔旗人民检察院**）。

4.2“集中采购机构”是指人民政府依法设立的代理集中采购项目的执行机构。本招标文件的集中采购机构特指鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心（以下简称交易中心）。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

**5.合格的投标人**

5.1具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，并按照要求提供相关证明材料。

5.2到递交投标文件截止时间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

5.3 符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.6由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

**6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并装订至投标文件中。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

**7.语言文字以及度量衡单位**

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

**8.踏勘现场**

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

**9.其他条款**

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

**四、招标文件的澄清或者修改**

采购人或交易中心对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者交易中心应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、“鄂尔多斯市政府采购网”、“鄂尔多斯市公共资源交易网”和“准格尔旗公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或交易中心不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

**五、投标文件**

**1.投标文件的构成**

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

**2.投标报价**

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“投标货物分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价的范围：本次投标报价为一次性报价。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，每一种规格的货物只允许有一个报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价或最高限价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**3.投标文件的密封、签署、盖章要求等**

3.1纸质投标文件编制要求：投标文件应用A4纸书写、打印。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可采用正本复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外）。

3.2电子版响应文件编制要求：提供PDF格式和word格式电子文档一份，内容必须一致，在电子文档上标明投标人全称。（电子文档使用光盘）

3.3投标文件正、副本中要求签署盖章的应按要求由投标人的法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应当加盖公章或由投标人的法定代表人（授权委托人）签字确认。

**注**：投标人在投标文件及相关书面文件中的单位公章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

3.3投标文件的装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸进行装订；投标人同时对多个标包投标的，投标文件应按所投标包分别编制并分册胶装、分包密封。

3.4投标文件的密封。投标人应使用密封袋将投标文件密封，电子文档可密封至投标文件中也可单独密封。密封封面上需注明“项目名称”、“项目编号”、“分包号”、“投标人全称”和《投标文件》或《电子版》字样，并在密封包装上粘贴密封条。

投标人按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件的要求送达指定地点。如果未按上述规定进行密封和标记，交易中心对误投或提前启封概不负责。

**4.投标有效期**

4.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

**5.投标保证金**

5.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“报名须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

5.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自收到投标人书面放弃投标通知之日起５个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

5.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

**6.投标文件的修改和撤回**

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封后生效，并作为投标文件的组成部分；撤回的应以书面形式告知交易中心或采购人。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

**7.投标文件的递交**

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购单位或交易中心拒收。

**8.样品（演示）**

招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.1开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.2评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

**六.开标**

**1.开标时间和地点**

开标时间与提交投标文件截止时间为同一时间；开标地点为招标文件规定的地点。邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加。

采购人、交易中心对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

**2.开标程序**

2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人名称；

（3）宣布采购人代表、采购代理机构代表、监督部门等有关人员姓名；

（4）由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准），投标人签字确认；

（5）参加开标会议人员在开标记录上对应签字确认；

（6）开标结束，投标文件移交评标委员会。

2.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.3 投标人不足三家的，不得开标。

**七.评标**

**1.评标委员会**

1.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

**2.评标原则**

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

**3.澄清**

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

**4.投标无效的情形**

详见第六章初步审查表。经评标委员会认定，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

**5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标：**

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**6.废标的情形**

出现下列情形之一的，应予以废标。

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及招标文件规定其他情形。

**7.定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

**8.中标结果公告**

8.1中标人确定后，交易中心将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市政府采购网和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为 1 个工作日。

8.2中标人须将中标货物报价明细表（WORD格式电子版，格式下载地址：鄂尔多斯市公共资源交易网—办事指南—办事表格下载—政府采购相关范本）（包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求）于评标结束后当天发送在交易中心工作人员邮箱内（54493864@qq.com，联系电话0477-3864232），并在邮件标题注明项目名称及中标单位名称，否则不予发布中标结果公告。

**9.中标通知书发放**

交易中心以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

中标人须持法定代表人授权委托书及本人身份证至鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心305室领取。

**八.询问、质疑与投诉**

**1.询问**

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或交易中心提出询问，采购人或交易中心应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到交易中心，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

**2.质疑**

2.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或委托代理人亲自递交到交易中心，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见前附表）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见前附表）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见前附表）。

**3.投诉**

质疑人对采购人、交易中心的答复不满意或者采购人、交易中心未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

**一.合同要求**

 **1.一般要求**

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

自合同签订之日起2个工作日内，中标人应将政府采购合同送达至鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心305室（联系电话：0477-3864232）存档，逾期未签订合同或未按时交回合同，将按照相关法律法规做出相应处罚。

**2. 合同格式及内容**

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《合同法》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

**二.验收**

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单（下载地址：鄂尔多斯市公共资源交易网—办事指南—办事表格下载—政府采购相关范本）。验收合格后2个工作日内，中标人应将政府采购项目验收单送达至鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心305室（联系电话：0477-3864232）存档。逾期未验收或未按时交回验收单，将按照相关法律法规做出相应处罚。

**政府采购合同（合同文本）**

**甲方：\*\*\*（填写采购单位）**

**地址（详细地址）：**

**乙方：\*\*\*（填写中标投标人）**

**地址（详细地址）：**

**合同号：** （填写签订合同一次性告知书中合同号 ）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就 （填写项目名称） （政府采购项目批准书编号： ），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.合同格式以及合同条款

2.中标结果公告及中标通知书

3.招标文件

4.投标文件

5.变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币万元，大写：

四、付款方式及时间

\*\*\*（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

（一）乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：（投标文件售后承诺等）

十二、违约条款

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁。

（二）向人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、市交易中心、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章） 乙 方： （章）

采购方法人代表： （签字） 投标人法人代表： （签字）

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

联系电话： 联系电话：

 签订时间 年 月 日

**附表：标的物清单（主要技术参数需与投标文件相一致）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名 称** | **品牌、规格、标准** | **产地** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 人民币大写：\*\*元整 | ￥：\*\* |

**第四章 招标内容与技术要求**

一、主要商务要求

|  |  |
| --- | --- |
|  主要商务条款 | 具体要求 |
|  采购预算/最高限价 | 1170000.00元。 |
| 交付使用时间 | 签订合同后15日内。 |
| 交付使用地点 | 准格尔旗人民检察院 |
| 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 质保期 | 一年。 |
| 付款方式 | 按照项目施工进度付款。施工到40%，付合同金额的40%，施工到70%，付到合同金额的70%，施工完毕并验收合格后，付到合同金额的95%，剩余5%，质保期满后付清。 |

二、技术标准与要求：

货物需求一览表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备性质 | 编号 | 货物名称 | 技术参数和性能指标 | 数量 | 单位 |
| △ | 1 | 全功能导播切换录制一体机 | 技术参数详见附表1 | 1 | 套 |
|  | 2 | 切换面板 | 技术参数详见附表2 | 1 | 台 |
|  | 3 | 高清手持摄像机系统及辅件 | 技术参数详见附表3 | 1 | 套 |
|  | 4 | 调音台 | 技术参数详见附表4 | 1 | 台 |
|  | 5 | 播音话筒 | 技术参数详见附表5 | 2 | 个 |
|  | 6 | 无线话筒 | 技术参数详见附表6 | 2 | 个 |
|  | 7 | 监听音箱 | 技术参数详见附表7 | 2 | 个 |
|  | 8 | 交换机 | 技术参数详见附表8 | 1 | 台 |
|  | 9 | 题词器 | 技术参数详见附表9 | 1 | 套 |
|  | 10 | 监看监视器 | 技术参数详见附表10 | 1 | 个 |
|  | 11 | 液晶大屏 | 技术参数详见附表11 | 1 | 个 |
|  | 12 | 高级编辑工作站 | 技术参数详见附表12 | 1 | 台 |
|  | 13 | 导播间非编操作台及转椅 | 技术参数详见附表13 | 2 | 套 |
|  | 14 | 线材辅料及项目施工 | 技术参数详见附表14 | 1 | 批 |
|  | 15 | LED可调光柔光灯 | 技术参数详见附表15 | 20 | 台 |
|  | 16 | LED可调光螺纹聚光灯 | 技术参数详见附表16 | 4 | 台 |
|  | 17 | 调光台 | 技术参数详见附表17 | 1 | 台 |
|  | 18 | 放大器 | 技术参数详见附表18 | 1 | 台 |
|  | 19 | 直通箱 | 技术参数详见附表19 | 1 | 台 |
|  | 20 | 葡萄架焊接 | 技术参数详见附表20 | 1 | 项 |
|  | 21 | 灯钩 | 技术参数详见附表21 | 24 | 套 |
|  | 22 | 影视专业阻燃软电缆 | 技术参数详见附表22 | 400 | 米 |
|  | 23 | 512信号线 | 技术参数详见附表23 | 400 | 米 |
|  | 24 | 高频吸音墙面 | 技术参数详见附表24 | 60 | 平米 |
|  | 25 | 顶面隔音层 | 技术参数详见附表25 | 40 | 平米 |
|  | 26 | 塑胶地板 | 技术参数详见附表26 | 40 | 平米 |
|  | 27 | 实体背景及舞台 | 技术参数详见附表27 | 40 | 平米 |
|  | 28 | 虚拟蓝箱 | 技术参数详见附表28 | 30 | 平米 |
|  | 29 | 观察窗 | 技术参数详见附表29 | 4 | 平米 |
|  | 30 | 隔音门 | 技术参数详见附表30 | 1 | 樘 |
|  | 31 | 隐蔽式窗户及门 | 技术参数详见附表31 | 18 | 平米 |
|  | 32 | 导播间粉刷及地面 | 技术参数详见附表32 | 32 | 平米 |
|  | 33 | 踢脚线 | 技术参数详见附表33 | 40 | 米 |
|  | 34 | 播音台及椅子 | 技术参数详见附表34 | 1 | 项 |
|  | 35 | 肩扛摄像机系统 | 技术参数详见附表35 | 2 | 套 |
|  | 36 | 通话Tally | 技术参数详见附表36 | 1 | 项 |
|  | 37 | 拼接屏 | 技术参数详见附表37 | 1 | 套 |
|  | 38 | 供电空调 | 技术参数详见附表38 | 1 | 项 |
| 注：1.“参数性质”标“△”表示此设备为核心产品。2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |

附表1技术参数和性能指标。货物名称：全功能导播切换录制一体机。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | C PU:酷睿 i7 系列主频：≥3.4GHZ，最大睿频：≥4GHZ；内存：≥16G；显卡:显存容量：≥3GB；系统硬盘：≥ 128G；数据硬盘：≥2TB； |
|  | 2 | 网卡：千兆网卡； |
|  | 3 | TALLY：4路； |
|  | 4 | 板卡：专业音视频板卡； |
|  | 5 | 电源：550W电源，可配冗余电源模组，支持热插拔； |
|  | 6 | 机箱：2U工业级短款机箱，专业视频、音频、PC接口整体后接口板；可上标准19英寸机柜；提供主机实物外观照片。 |
|  | 7 | 尺寸：317\*430\*150mm，尺寸便于集成和携带；航空箱：拉杆、滚轮铝合金箱体； |
| \* | 8 | 可同时支持8路 RTMP、UDP 协议视频流输入，可接收手机实时拍摄的来自公网 IP 的影音图像或来自网络的流媒体信号，每路支持4路IP源切换，可将信号源最多扩展到24路。提供软件截图证明。 |
| \* | 9 | 支持私有云服务即可实现通过局域网实现手机直播，手机视频信号不需要通过公有云平台，省去云平台的成本，支持APP扫码直播。提供软件界面截图。 |
|  | 10 | 支持云直播服务平台，产品要与云服务无缝衔接，可做到直接选择活动通道开启直播，无需输入直播地址、端口等繁琐操作。 |
|  | 11 | 支持直播APP，支持ios和Android两种系统，APP开启直播后要求在全能机上自动获取手机的直播通道信息，可以立即接入手机直播画面，做到无缝衔接无需手动设置。 |
|  | 12 | 支持接入手机竖屏流信号，同时支持竖屏视频直播，实现手机可以竖屏满屏观看，提供软件界面截图。 |
| \* | 13 | 支持3路DDR独立编单播出。具有真三维渲染引擎，支持直接打开、导入三维场景工程文件，能够实时生成并输出三维虚拟背景。提供软件截图证明。 |
|  | 14 | 支持720°全景照片作为虚拟背景，抠像信号可以任意植入到全景照片中任意位置，并且可做虚拟镜头的推拉摇移等操作，达到在全景空间中漫游的效果。 |
| \* | 15 | 图文字幕功能：支持滚屏字幕播出，可随时调整滚屏空间位置、播出速度、时长、循环次数、循环间距、替换和增加文字内容、首尾插入LOGO以及LOGO对齐方式、宽高等参数。需要提供第三方部门认可的证明材料（提供复印件并加盖投标人公章）予以佐证。 |
|  | 16 | 支持4路信号同时录制，支持自定义选择录制通道（包括4路 SDI、2路网络、PVW以及PGM信号，生成文件支持MP4、MOV、TS和MXF等格式，支持MPEG-2、MPEG-4和H.264等编码方式以及 1Mbps到300Mbps 可调的码率；可进行高清下变换；支持定时定长录制； |
| \* | 17 | 软件集成多路音频处理模块，可对输入的嵌入音频音频信号、本地音频信号进行增益调节、一键静音、左右声道均衡、双声道联动调节、声道复制等操作；支持音频混音、跟随、独占模式。内置音频延迟器，可实现输入音频的帧精度延时，保证最终输出的视、音频同步。具有独立的监听输出接口，每个输入通道可进行独立监听。需要提供第三方部门认可的证明材料（提供复印件并加盖投标人公章）予以佐证。 |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表2技术参数和性能指标。货物名称：切换面板。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 提供水晶按键、RGB三色灯七彩色，金属面板、通讯接口USB、422，具有独立供电接口，可嵌入桌面使用。 |
|  | 2 | 支持双母线切换模式，支持快切、自动切、T杆切换方式。 |
|  | 3 | 支持DSK和字幕上下键，DDR、PPT、CG、图文播单播出控制，虚拟机位的切换、轨迹、特技、摇臂功能，以及对4路外来信号、网络、本地和PGM通道的调音功能，可替代键鼠导播切换操作。 |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表3技术参数和性能指标。货物名称：高清手持摄像机系统及辅件。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| \* | 1 | 采用1/3＂感光元件作为光耦元件； |
|  | 2 | 具有1/4.1/16.1/64滤光片； |
|  | 3 | 具备两个64G同品牌存储卡； |
| \* | 4 | 支持DV/DVCPRO/AVC-I 100等高标清记录格式； |
|  | 5 | HD-SDI接口，遥控接口等； |
|  | 6 | 一体式的镜头盖设计； |
|  | 7 | 支持Ultra和传统的DVCPro的格式AVCLongG和proxy的编码方式.50M25M码流可实现10bit 422的质量； |
| \* | 8 | 最低照度0.02lx(F1.6, 64 frame accumulation gain +16 dB).两种拍摄模式的选择.正常模式: F10(50Hz)/F9(60Hz) .新闻模式: F12(50Hz)/F11(60Hz)； |
| \* | 9 | 28-616 mm镜头，22x变焦，3环操作镜头，带有机械变焦控制； |
|  | 10 | 摄像机电池与摄像机同品牌； |
|  | 11 | 摄像机软包； |
|  | 12 | 三脚架：云台，75mm球碗云台，标准承重3-5KG，内置动态平衡，液压持续可调阻尼，俯仰范围：+90度--75度； |
|  | 13 | 滑动面板具有快速侧卡功能761AT单腿铝脚架,锁扣式结构； |
|  | 14 | 四段式脚架支撑变换、工作高度53-180cm，自重 4.3KG；含脚架软包\*1，脚轮与三脚架同品牌配套使用； |
|  | 15 | 原装64G mini P2卡，64G； |
|  | 16 | 原装单MINI P2卡读卡器； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表4技术参数和性能指标。货物名称：调音台。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| \* | 1 | 16路输入通道，8个AUX输出，6个编组； |
|  | 2 | 支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出； |
| \* | 3 | 40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率； |
|  | 4 | 192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能； |
|  | 5 | 采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造； |
|  | 6 | 25路同步相位一致的混音母线； |
| \* | 7 | 8个DCA编组，6个哑音编组； |
|  | 8 | 8个立体声效果器，且多达50多款效果器类型选择； |
|  | 9 | 1对MIDI输入输出； |
|  | 10 | 36个用户自定义键； |
|  | 11 | 17个100mm MIDAS PRO电动推子； |
|  | 12 | 5寸TFT彩色“日光”显示屏； |
|  | 13 | 支持Behringer的个人监听系统P16； |
|  | 14 | 支持在FAT32格式下的U盘录播（在44.1kHz采样率下，最多2轨）； |
|  | 15 | 支持DAW后期制作的路由控制； |
|  | 16 | 内置RTA功能； |
|  | 17 | 通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输； |
|  | 18 | 通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站； |
|  | 19 | 通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制； |
|  | 20 | 自适应的开关式电源； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表5技术参数和性能指标。货物名称：播音话筒。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 指向性：超心型； |
| \* | 2 | 频率范围（HZ）：20-20000； |
|  | 3 | 灵敏度（级）（1000Hz）：-34dB； |
| \* | 4 | 输出阻抗（Ω）（1000Hz）：140； |
| \* | 5 | 最大声压级（dB SPL)(1000Hz，THD＜1%）：140； |
|  | 6 | 等效噪声级（dB）（A计权）：16； |
|  | 7 | 供电：48V幻想供电； |
|  | 8 | 传声器尺寸（mm）：≤φ60（底座）\*92（高）； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表6技术参数和性能指标。货物名称：无线话筒。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 双通道无线接收机，采用国际EIA标准的1U金属材质机箱，配合简洁的LCD液晶显示； |
|  | 2 | 接收机明亮的液晶显示，可同时显示工作频道或频率、RF和AF信号强度、发射器的电池电量； |
|  | 3 | 机箱规格: EIA标准1U; |
| \* | 4 | 接收频道: 双频道; |
|  | 5 | 频率稳定性: ±0.005％;  |
| \* | 6 | 载波频段: 522MHz~936 MHz; |
|  | 7 | 调制方式：FM; |
|  | 8 | 振荡方式：PLL频率合成技术; |
|  | 9 | 接收灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入5dBuV时,S/N>60dB;  |
|  | 10 | 频带宽度：32MHz; |
|  | 11 | 最大偏移度：±45KHz; |
|  | 12 | 综合S/N比：>105dB; |
|  | 13 | 综合T.H.D：<0.7%@1KHz; |
|  | 14 | 频率响应：80Hz-18KHz ±3dB; |
|  | 15 | 工作有效距离：80米(空阔地方); |
|  | 16 | 供电：DC 12V / 12W; |
|  | 17 | 无线腰包发射器，腰包式无线话筒，简约的设计风格，金属材质坚固耐用，高对比度OLED显示器，内置增益调整功能。 |
|  | 18 | 标准mini XLR 话筒接口，适合市场上多种知名的头戴和领夹话筒，适合应用于演讲、演唱等各种场合。 |
|  | 19 | 载波频段：522MHz~936 MHz; |
|  | 20 | 振荡方式：PLL频率合成技术; |
|  | 21 | 谐波辐射：低于主波45dBm以上; |
|  | 22 | 频带宽度：134MHz（视地区而定）; |
|  | 23 | 最大偏移度：±45KHz; |
|  | 24 | 输入插座：4-pin迷你XLR插口; |
|  | 25 | RF功率输出：10mW/40mW; |
|  | 26 | 电池：AAx2; |
|  | 27 | 电流消耗：110mA(典型); |
|  | 28 | 电池寿命：约11小时; |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表7技术参数和性能指标。货物名称：监听音箱。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 2分频低音反射式扬声器，内置70瓦双功放系统，分配45瓦5寸锥盆低频单元（4欧），25瓦1寸球顶高频单元（8欧）； |
|  | 2 | 频率响应54Hz-30kH； |
|  | 3 | 箱体尺寸：154×254 ×224 mm； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表8技术参数和性能指标。货物名称：交换机。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口 |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表9技术参数和性能指标。货物名称：题词器。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 提词器液晶显示器：19英寸彩色平板专业提词器液晶显示器。 |
|  | 2 | 提词器软件：播音软件实现双屏正像，加密采用软件方式，可任意调整字体、字号、字色、底色、速度等，支持多种文档直接调用，无须转换，可显示节目时间，正、倒计时时间，手动计时时间、导读线等。 |
|  | 3 | 控制器：控制方式：播音稿的行进速度可由播音员自己控制，可单、双人控制，方便自如.配置无线遥控器。 |
|  | 4 | 分光镜：需采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，光损失率在3%以下，透光率97%-98%，反射率20%，分光比2：8，厚度2mm，根本消除因分光率存在色差面影响所图像颜色，清晰度等问题； |
|  | 5 | 提词器主机配置品牌工作站，含配套显示器、键鼠。 |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表10技术参数和性能指标。货物名称：监看监视器。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 屏幕尺寸：17.1”，屏幕宽高比：16:9，分辨率: 1920\*1080，色彩：262K，视角：140°H×120°V，背光：WLED； |
|  | 2 | 2路HD/SD-SDI输入，1路HD/SD-SDI 环通输出，支持嵌入音频，1路复合输入或1路YC输入或1路YUV的输入，1路复合输入，1路VGA或DVI、HDMI输入，2路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔； |
|  | 3 | 8通道音频表显示(VU & PPM)，支持UMD功能和三色TALLY显示； |
|  | 4 | 支持H/V Delay, Under Scan, Safe & Area Marker, Aspect Ratio和 Blue Only ； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表11技术参数和性能指标。货物名称：液晶大屏。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 55英寸超高清4K LED液晶电视（黑色）； |
|  | 2 | USB2.0接口\*2 HDMI1.3接口\*2（含电视架）； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表12技术参数和性能指标。货物名称：高清非编工作站。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | CPU：主频≥3.5GHZ； |
|  | 2 | 内存：≥16G； |
|  | 3 | 显卡：≥4GB专业图形处理显卡； |
|  | 4 | 硬盘：系统硬盘：≥240G SSD、数据硬盘：≥2TB SATA×2； |
| \* | 5 | 板卡：高清视音频板卡；需要提供第三方部门认可的证明材料（提供复印件并加盖投标人公章）予以佐证。 |
|  | 6 | 光驱：DVD-ROM RW； |
|  | 7 | 电源：配套电源； |
|  | 8 | 键鼠：键鼠套装； |
|  | 9 | 显示器：27寸液晶显示器； |
|  | 10 | 视频输入：1×HD/3G SDI（内嵌16路数字音频）、1×HDMI输入（内嵌8路数字音频）、1×Compsite SD、1×Component SD/HD、1×YCSD； |
|  | 11 | 视频输出：2×HD/3G SDI（内嵌16路数字音频）、1×HDMI（内嵌8路数字音频）、1×CompsiteSD、1×ComponentSD/HD、1×YC SD； |
|  | 12 | 音频输入：8×AES/EBU数字音频、4×XLR模拟平衡音频； |
|  | 13 | 音频输出：8×AES/EBU数字音频、6×XLR模拟平衡音频；监听、REF、LTC1×HeadPhone、1×LineOut、REF 1×BB/TrilevelInputLTC 1×BNC in，复用AESIn7/8、LTC 1×BNC out，复用AESOut7/8配备节目制作套装，提供非编软件、管控工具、转码工具。 |
|  | 14 | 配备专业广播级板卡，提供多种视频接口，包括复合、Y/C、分量、高清分量、SDI、HDMI in（SD/HD）、HDMI out（SD/HD）。 |
|  | 15 | 支持定时采集；支持按采集需要设置天/周/月/年的循环方式。 |
|  | 16 | 支持两路SDI输出，第二路SDI输出作为预监可配置为与第一路SDI内容相同，或为第一路的下变换。 |
|  | 17 | 独立的网管工具，可以方便快捷地实现网络化协同制作。 |
| \* | 18 | 提供产品软件著作权证书复印件并加盖投标人公章。 |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表13技术参数和性能指标。货物名称：导播间非编操作台及转椅。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 导播间非编操作台及转椅，根据现在情况合理定制； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表14技术参数和性能指标。货物名称：线材辅料及项目施工。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 视频线、音频线项目施工等； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表15技术参数和性能指标。货物名称：LED可调光柔光灯。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 1200颗 LED平板柔光灯；高显色指数Ra≥90 |
|  | 2 | 电压：AC100-240V 50-60HZ ； |
|  | 3 | 保险丝：1.5A； |
|  | 4 | 功率：≥120W； |
|  | 5 | 色温：3200K-5600K（可调）； |
|  | 6 | 通道：4CH； |
|  | 7 | 通信协议：USITTDMX-512； |
|  | 8 | 调光：0-100%线性调光平滑无闪烁； |
|  | 9 | 电压: AC100-240V 50-60HZ； |
|  | 10 | 光通量：8400lm |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表16技术参数和性能指标。货物名称：LED可调光螺纹聚光灯。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 功率： 150W/200W； |
|  | 2 | 色温：3200K, 5600K可选； |
|  | 3 | 总功率：200W； |
|  | 4 | 电压：AC100-240V； |
|  | 5 | 光束角：10-60°； |
|  | 6 | 控制信号：DMX512； |
|  | 7 | 通道：1CH；出光角度：手动调焦 |
|  | 8 | 发光效率：≥80lm/W\*显色指数：Rａ≥90； |
|  | 9 | 调光功能：0-100%线性电子调光 |
|  | 10 | 数码显示管控制地址码 |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表17技术参数和性能指标。货物名称：调光台。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 512/1990标准，最大1024个控制通道，光电隔离信号输出； |
|  | 2 | 最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库； |
|  | 3 | 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置； |
|  | 4 | 控台自带编写灯库功能； |
|  | 5 | 60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景； |
|  | 6 | 多步场景最多可储存600步； |
|  | 7 | 带背光的LCD显示屏，中英文显示，关机数据保持； |
|  | 8 | U盘备份和升级； |
|  | 9 | 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用； |
|  | 10 | 电源：AC 100- 240V / 50-60Hz； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表18技术参数和性能指标。货物名称：放大器。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 输入输出光电隔离，8路光电输出，信号放大整形功能，延长信号输出距离，增强数据线接入设备数量的能力； |
|  | 2 | 保护灯光控制台DMX512输出接口故障现场隔离，提高数字式灯光，控制系统的安全可靠性； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表19技术参数和性能指标。货物名称：直通箱。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； |
|  | 2 | 额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载； |
|  | 3 | 过载与短路双重保护高分断空气开关； |
|  | 4 | A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表20技术参数和性能指标。货物名称：葡萄架焊接。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | HM11度锌40\*50方管焊接L型支架固定； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表21技术参数和性能指标。货物名称：灯钩。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 铝制灯钩； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表22技术参数和性能指标。货物名称：影视专业阻燃软电缆。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 电缆2\*1.5； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表23技术参数和性能指标。货物名称：512信号线。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 纯铜屏蔽； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表24技术参数和性能指标。货物名称：高频吸音墙面。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | U75轻钢龙骨； 32kg/m³双层袋子装超细玻璃棉50\*600\*600mm； |
|  | 2 | 12mm厚难燃夹板条，50mm高； |
|  | 3 | 饰面材料：聚酯纤维板吸声饰面； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表25技术参数和性能指标。货物名称：顶面隔音层。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 龙骨材料种类、规格、中距：C100轻钢龙骨，间距600\*600； |
|  | 2 | 基层材料种类规格：100厚超细玻璃丝绵外包黑色玻璃丝布； |
|  | 3 | 面层材料品种规格：2mm厚喷塑钢板网； |
|  | 4 | 压条材料种类规格：100宽金属压条； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表26技术参数和性能指标。货物名称：塑胶地板。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 1:3水泥砂浆倒面层、2.5mm，耐磨层0.5mm ；塑胶地板； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表27技术参数和性能指标。货物名称：实体背景及舞台。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 木制结构框架； |
|  | 2 | 拼接屏 |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表28技术参数和性能指标。货物名称：虚拟蓝箱。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 进口抠像漆，专业虚拟抠像定制； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表29技术参数和性能指标。货物名称：观察窗。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 双层玻璃，防火等级B1，根据用户最终确认的设计图定制； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表30技术参数和性能指标。货物名称：隔音门。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 隔音级别：阻声量STC 36dB(A），III级标准； |
|  | 2 | 环保等级：E1级环保； |
|  | 3 | 阻燃特性：门芯阻燃15分钟； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表31技术参数和性能指标。货物名称：隐蔽式窗户及门。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 封闭窗户门； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表32技术参数和性能指标。货物名称：导播间粉刷及地面。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 粉刷墙/防静电地板； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表33技术参数和性能指标。货物名称：踢脚线。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 不锈钢； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表34技术参数和性能指标。货物名称：播音台及椅子。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 专业定制播音台，配置两把播音转椅； |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表35技术参数和性能指标。货物名称：肩扛摄像机系统。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 3片全高清cmos，棱镜光学系统 |
|  | 2 | ND 滤镜 4 档 (Clear, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND) |
|  | 3 | 系统格式 1080/59.94i, 1080/23.98PsF※1, 720/59.94p,480/59.94i1, 1080/50i, 720/50p, 576/50i |
|  | 4 | 16倍光学变焦镜头，电动变焦，配有遥控接口 |
|  | 5 | 镜头配有机械聚焦环，可安装聚焦伺服 |
|  | 6 | SDI 输入/ 输出(OP)\*2，HDMI x 1 (HDMI A 型接口),XLR (3 pin) x 2、LINE/MIC 可切换, 高阻抗,LINE: 0 dBu, MIC:-50 dBu/-60 dBu ( 菜单选择)MIC +48 V ON/OFF ( 可切换) |
|  | 7 | 记录格式HD422 50模式，HD422 HQ模式 |
|  | 8 | 原厂64G存储卡，配读卡器 |
|  | 9 | 承重22-26公斤三脚架，100mm球碗，配套脚轮 |
|  | 10 | 发光水平仪，铝管双级脚架,,脚架工作高度62-170CM |
|  | 11 | 脚架配有双手柄,快速锁,中置或地板延伸器,软包 |
|  | 12 | 电池两块，适配器及充电器，专用包 |
|  | 13 | 机身长度≥330mm（不包括镜头、寻像器等突出部分） |
|  | 14 | DC 12 V (DC 11 V ～ 17 V)，功耗 18 W ( 仅主机)工作温度 0℃ ~ 40℃工作湿度 10% ~ 80% ( 无结露) |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表36技术参数和性能指标。货物名称：通话Tally。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 4通话子机，加密通信，背景噪声抑制，适应演出、大型活动等嘈杂环境。 |
|  | 2 | 频率：428-439Mhz |
|  | 3 | 6分组通话，每组子机数量无限制，主机能够选择允许通话的分机，允许分组通话，各分组之间可自由沟通而不影响其他组。 |
|  | 4 | 0.1-2W发射功率可调。 |
|  | 5 | 12路红绿双色Tally |
|  | 6 | Tally灯亮度可调，白天室外清晰可见。 |
|  | 7 | 头戴单边、双边隔声耳机可选，满足不同工种需要。 |
| \* | 8 | Tally、分机全无线，避免有线束缚，通信距离1km。 |
| 注：1.“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |

附表37技术参数和性能指标。货物名称：拼接屏。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| \* | 1 | 液晶拼接屏单块对角线尺寸≥50英寸，双边拼接缝隙≤0.90mm；6块2\*3拼接 |
|  | 2 | 安装2行3列液晶拼接屏专用前维护液压支架，整体按平面设计，1、结构：支架采用全拼装结构，用冷轧钢板制作，调节方式：悬挂方式采用横称与带有可调节螺栓挂钩相配合，6向可调节，实现拼接屏上下前后可调节，调节可实现大尺寸调节和微调，拼接缝隙精度高，表面更平整，使每个屏之间不受挤压，互相不受力，这样屏体边缘既不会出现因挤压形成的透光现象，又可实现单屏拆装，为以后的单屏维护提供便利条件。 |
|  | 3 | 液晶拼接屏的高亮度≥500cd/㎡；对比度≥5000：1。投标产品应无残影，亮点，暗点或其他坏点累计数≤3。 |
|  | 4 | 液晶拼接屏的物理分辨率≥1920x1080，支持信号输入分辨率为1920\*1080，显示单元平均无故障运行时间（MTBF）≥100000h。 |
|  | 5 | 液晶显示单元符合温度55±2°c试验要求；液晶显示单元符合温度0±3°C低温试验要求；液晶显示单元漏光度低于0.02d/m²；液晶拼接单元支持U盘播放功能，图片支持90°或270°旋转和循环播放功能液晶拼接屏重现率可达99%  |
|  | 6 | 保证上下左右170度视角内观看到的图像不变形，不失真。几何失真检验≤3% |
|  | 7 | 投标产品亮度均匀度≥90%，图像重显率≥95%，白平衡误差不劣于±0.010。 |
|  | 8 | 液晶显示单元应可提供模拟视频、VGA接口、数字DVI、数字HDMI、选配DP接口等多种信号的接入与显示功能，保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性 |
|  | 9 | 智能温控功能：可自行设定风扇开启温度值、风扇关闭温度值，有效的保证风扇使用寿命 |
|  | 10 | 字幕功能功能：客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，背景透明度可调，这样既可以达到宣传显示效果，也可以对一些特殊功能进行说明 |
|  | 11 | 大屏软件具有强大的集控能力，可以实现对电视墙等大屏幕系统相关的外围设备的集中联动控制，包括外置图像处理器、矩阵；可自行设定拼接屏的横向和纵向（X\*Y）的数量；可兼容市场上大部分的各种矩阵的协议；能够让大屏视频图像静止观看；能够控制拼接屏的电源的开关机；能够调节图像的亮度、对比度、饱和度、清晰度；能够调节图像的垂直和水平位置；支持图像的预案管理；能够控制大屏的风扇的启动和关闭；能够在同一个图形操作界面上即可实现对各种信号窗口的切换、调用、控制应用和管理。 |
|  | 12 | 提供生产厂家提供大屏等比例不变形显示软件著作权登记证书（提供复印件并加盖投标人公章） |
|  | 13 | 图像拼接控制器采用全模块化结构设计，单通道数据带宽不小于10Gbps，单机带宽不小于180Gbps， |
|  | 14 | 图像拼接控制器全模块化结构设计，支持板卡热插拔，具有FPGA硬件图形并行处理功能 |
|  | 15 | 图像控制器采用模块化处理技术，各个图像处理板卡及功能模块均为插卡设计 |
|  | 16 | 图像拼接控制器分辨率达到3840X2160，支持任意区域划分显示，支持所有显示信号随机开启窗口与定义尺寸，支持显示画面的整屏显示、分区域显示，以及自由缩放、移动、漫游等 |
|  | 17 | 提供6路HDMI输出通道，每通道输出分辨率不低于640×480，可手动设置非标准分辨率； |
|  | 18 | 应具有较高的系统稳定性和可靠性，可全年持续工作，支持全年7×24小时连续运行，整机平均无故障工作时间MTBF≥12万小时 |
|  | 19 | 外置拼接控制器需提供由中国质量认证中心颁发的国家强制性产品3C证书（提供复印件并加盖投标人公章） |
|  | 20 | 控制电脑：I5cpu/4G内存/1T/4G独显/千兆网卡/HDMI\*2/COM接口\*1/USB接口\*4/21寸，安装管理软件。配套音响 |
|  | 21 | 液晶拼接屏符合国家节能要求，提供节能认证证书（提供复印件并加盖投标人公章） |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

附表38技术参数和性能指标。货物名称：供电空调。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
|  | 1 | 配电改造，接地，采用影视专用电缆，控制电缆，阻燃电缆桥架铺设，强弱电桥架完全独立分开 |
|  | 2 | 导播室、演播厅独立空调 |
|  | 3 | 导播机房设备UPS供电 |
| 注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。 |

**第五章 投标人资格证明及相关文件要求**

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。资质证明文件及其它文件应包括：

**一.投标人的资格性证明文件**

1.投标人是企业（包括合伙企业），提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

2财务状况报告，应附经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明；（1.投标人是法人的审查会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明。2.投标人是部分其他组织或自然人的，审查银行近一年内出具的资信证明。）

3．投标人依法缴纳税收证明材料；(提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）)注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

4．投标人为企业员工缴纳社保资金的证明材料；(提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）)注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5．投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函；

6.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录截图。

7.招标文件对投标人的其他资格要求。

以上文件除要求提供“原件”以外，均应在投标文件中提供复印件并加盖投标人公章，未提供或提供的文件过期、失效的，均为无效投标。（具体要求详见本招标文件初步审查表）

二.**投标人应提供的其它材料**

1. 与投标产品型号及技术参数相关的佐证材料，如产品检测报告、鉴定证书、技术白皮书、说明书、产品彩页等；

2. 最新一期政府采购节能、环保清单截图证明；（如有）

3. 能够真实反映投标人业绩的有效证明材料，如销售或服务合同等；

4. 产品生产（或经销）企业的质量管理体系认证证书、环境认证证书等；

5. 投标人认为需要提供的证明文件及资料。

以上文件除要求提供原件以外，其余均在投标文件中提供复印件并加盖投标人公章；除在本招标文件中明确规定不提供为无效投标外，其余均供评委在评审时参考。

**第六章 评标办法（综合评分）**

**一.评标原则**

评标活动遵循公开、公平、公正、择优的原则进行。评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预中标人。

**二.评标办法**

（一）综合评分法评标,即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

（二）具体评审工作按照以下步骤进行。

1.初审。初审分为资格性检查和符合性检查。**（详见后附表一初审表）**

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评审结果为“通过”或“未通过”，未通过资格性检查、符合性检查的投标单位按无效投标处理。

2.详细评审。分为投标报价、商务部分、技术部分。**（详见后附表二详细评审表）**

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3．评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标、售后服务条款、业绩的优劣顺序排列。

**注：**

1.提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标、售后服务条款、业绩的优劣顺序排列。

2.参与竞争的核心产品品牌不足3个的，项目废标处理。

3.在同等条件下，保护环境、不发达地区和少数民族地区企业优先。（需提供相关证明材料）

**三.政府采购政策落实：**

1.依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 非联合体投标人（小型、微型企业） | 6% | 评标价＝投标总报价×（1-6%） |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 6%（不再享受本表序号3的价格扣除） |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝投标总报价×(1-2%) |
| 注：**（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。****（2）小型、微型企业是指投标人及其所投核心产品的制造商均为小型、微型企业。（如实填写后附《政府采购政策情况表》）****（3）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。** |

2.价格扣除相关要求。

所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准；残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，否则不认定价格扣除。

（3）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章的不予价格扣除。

（4）投标人通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），点击“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）进行搜索截图，截图时间应当在本项目招标公告发布之日至提交投标文件截止时间，通过截图说明投标人、核心设备制造商是否列入小微企业库，对未列入小微企业库的投标人、核心设备制造商不予价格扣除、对投标文件中未提供截图的不予价格扣除。评标委员会在评审时通过查询对投标人提供截图内容进行甄别，对查询内容与投标人提供内容不符的不予价格扣除。

（5）提供声明函不实或在政府采购活动中有违法违规行为的，取消其中标资格，并严格按照相关法律法规处理。

**表一初审表：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.投标人是法人的审查会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明。2.投标人是部分其他组织或自然人的，审查银行近一年内出具的资信证明。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）2.提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 经营范围符合采购需求 |
| 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录截图和评标现场核实情况为准，如相关失信记录已失效，投标人提供相关证明材料） |
| 其他资质要求 | （如有） |
| 符合性审查 | 报名及保证金缴纳情况 | 按要求进行网上报名、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证） |
| 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
| 开标一览表 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
| 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件的格式、文字、目录、页码等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 投标有效期 | 满足招标文件要求。 |
| 主要商务条款 | 满足招标文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
| 附加条件 | 投标文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
| 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招标文件对联合体投标的相关要求） |
| 技术部分实质性内容 | 明确所投全部货物的产品品牌、型号； |
| 主要技术参数指标（加“\*”项）完全满足或优于招标文件要求。 |
| 所有投标产品的技术参数和性能指标逐一列出。对招标原文件原文复制或只注明“符合”、“满足”等无具体证明材料，将视为不符合招标文件要标。 |
| 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
| 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

**表二详细评审表：**

|  |  |
| --- | --- |
| 评审因素 | 评分标准 |
| 分值构成 | 1.报价得分 30分 2.商务部分 20分3.技术部分50分 |
| 投标报价 | 评标基准价确定方法 | 满足招标文件要求通过初步评审的且投标报价最低的为评标基准价。符合小型、微型企业等规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 投标报价得分（30分） | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务部分 | 产品资质文件响应程度及相关认证（10分） | 1.投标人所投产品全功能导播切换录制一体机具有国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心提供的检测报告（提供检测报告复印件加盖投标人公章）得2分，不提供不得分；2.投标人所投产品全功能导播切换录制一体机具有国家强制性3C认证证书和节能认证证书，提供复印件并加盖投标人公章。一份证书得1分，共计2分，不提供不得分；3. 投标人所投产品液晶拼接屏具有国家强制性3C认证证书和节能认证证书，提供复印件并加盖投标人公章。一份证书得1分，共计2分，不提供不得分；4. 投标人所投产品高清非编编辑工作站具有国家强制性3C认证证书和节能认证证书，提供复印件并加盖投标人公章。一份证书得1分，共计2分，不提供不得分；5.投标人所投产品高清非编编辑工作站具有国家广播电影电视总局广播电视计量检测中心提供的检测报告（提供检测报告复印件加盖投标人公章）得2分，不提供不得分； |
| 业绩（5分） | 根据投标人近三年（2016至今）承担过类似业绩做出评价，每提供一项类似业绩得1分，以单项中标通知书（附清单）或销售合同（附清单）的业绩为准，合同金额、签章必须清晰，不清晰不予评分。本项最高得5分。类似业绩指： 系统集成 类。 |
| 售后服务（2分） | 1.投标人在鄂尔多斯地区有售后服务网点的，得2分；2.投标人在鄂尔多斯地区以外内蒙古自治区以内具有售后服务网点的，得1分。3.投标人承诺中标后在项目所在地设立售后服务网点的得0.5分。注：投标人注册地为鄂尔多斯以外的，但在鄂尔多斯市境内有售后服务网点的，需提供房屋产权证明或房屋租赁合同或售后服务授权书等相关证明材料，否则以营业执照注册地为售后服务地点。 |
| 质保期（3分） | 质保期满足招标文件得1分，质保期每超出一年加1分，满分3分。 |
| 技术部分 | 主要技术参数（标“\*”项）（10分） | 1.所有产品主要技术参数指标（加“\*”项）完全满足招标文件要求，且提供佐证材料齐全内容无矛盾的，得基础分5分；2.所有产品主要技术参数指标（加“\*”项）每一项实质性优于，且提供佐证材料齐全内容无矛盾的，加0.5分，本项最高得10分；3.提供佐证材料不全或与技术参数响应内容矛盾的，不得分。 |
| 一般技术参数（未标“\*”项）（20分） | 1.所有通过初步审查的有效投标人得基础分10分；2.所有产品一般技术参数指标（非“\*”项）每一项实质性满足或优于加0.2分，本项最高得20分；3.所有产品一般技术参数指标（非“\*”项）每一项不满足或负偏离扣0.5分，本项总分扣完为止。 |
| 产品性能（10分） | 根据报价产品在使用中的先进性、可靠性、操作性、维护性等方面做出评价。1.产品技术优良，使用安全可靠性好，人性化操作，质量保证措施全面可行，得8-10分；2.产品技术合格，使用安全可靠性较好，人性化操作，质量保证措施较全面、基本可行，得5-7分；3.产品技术一般，可靠性及质量保证差，得0-4分。 |
| 技术方案响应程度（10分） | 根据各投标人技术方案内容是否齐全、描述是否清楚，整个系统配置是否协调，兼容性优劣进行赋分，1.方案内容细致、编制合理、可执行性高，得8-10分；2.方案整体思路清晰、编制较合理，具体措施可实行，得5-7分；3.方案基本完整，编制基本能满足要求，方案经优化后可执行，得0-4分。 |

第七章 投标文件格式与要求

**投标人提供投标文件应当按照以下格式及要求进行编制，且应当不少于以下内容。**

**格式一**：

**投标文件封面**

**（项目名称）**

**投标文件**

（正本/副本）

项目编号：

包号：第包（项目无分包时不需填写）

（投标人名称）

年月日

**格式二：**

投标文件目录

一. 投标承诺书……………………………………………………………………（ ）

二. 开标一览表……………………………………………………………………（ ）

三. 法定代表人身份证明…………………………………………………………（ ）

四.授权委托人身份证明………………………………………………………… （ ）

五.授权委托书…………………………………………………………………… （ ）

六.投标保证金…………………………………………………………………… （ ）

七.联合体协议书………………………………………………………………… （ ）

八.投标货物分项报价明细表…………………………………………………… （ ）

九.投标货物情况介绍表………………………………………………………… （ ）

十.技术规格响应表………………………………………………………………（ ）

十一.售后服务承诺及方案 …………………………………………………… （ ）

十二.商务规格响应表…………………………………………………………… （ ）

十三.投标人业绩情况表………………………………………………………… （ ）

十四.投标人基本情况表………………………………………………………… （ ）

十五.上一年度财务会计制度… …………………………………………………（ ）

十六.缴纳税收的凭据…………………………………………………………… （ ）

十七.缴纳社会保险的凭据……………………………………………………… （ ）

十八.参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明……… （ ）

十九.政府采购政策情况表……………………………………………………… （ ）

二十.中小企业声明函……………………………………………………………（ ）

二十一.残疾人福利性单位声明函……………………………………………… （ ）

二十二.各类证明材料…………………………………………………………… （ ）

**格式三：**

**投标承诺书**

（采购单位名称）：

1.按照已收到的项目（项目编号：）招标文件要求，经我方 （投标人名称） 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分，均由我方无条件负责补齐。

 2. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

5. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

6. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址： 邮政编码：

电 话： 电子函件：

投标人开户银行： 账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：（加盖公章） 年 月 日

**格式四：**

**开标一览表**

投标人名称（加盖公章）

项目名称、包号： 项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 售后服务网点 | 质保期（年） |
| 大写： |  |  |  |
| 小写： |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2．价格应按照“投标人须知”的要求报价。

3．格式、内容和签署、盖章必须完整。

4.《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

 年 月 日

**格式五：**

**法定代表人身份证明**

投标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证扫描件（本证件需直接扫描，不允许粘贴）正面 | 法定代表人身份证扫描件（本证件需直接扫描，不允许粘贴）反面 |

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**格式六：**

**授权委托人身份证明**

投标人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的授权委托人。

特此证明。

附：授权委托人身份证复印件。

 注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

|  |  |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证扫描件（本证件需直接扫描，不允许粘贴）正面 | 授权委托人身份证扫描件（本证件需直接扫描，不允许粘贴）反面 |

投标人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日**格式七：**

**授权委托书**

本人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递 交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

 代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

**格式八：**

**投标保证金**

投标人应在此提供保证金汇款凭证的复印件。

**格式九：**

**联合体协议书**（非联合体投标此项附空表）

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式\_\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

联合体成员名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

……

 \_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日

**格式十：**

**投标货物分项报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |

说明：

1．供货内容尽可能详细，涉及配件、备品、备件的应在备注中列出。

2．此表将随中标结果公告一并公示，请投标人认真填写。

3. 此表电子版（另以EXCLE格式）随投标文件电子版密封递交。

**格式十一：**

**投标货物情况介绍表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 生产产地 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**格式十二：**

**技术规格响应表**

1.货物名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 招标文件要求技术参数、性能指标 | 投标人提供技术参数、性能指标 | 响应程度 | 佐证材料名称并标明页码 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

2.货物名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 招标文件要求技术参数、性能指标 | 投标人提供技术参数、性能指标 | 响应程度 | 佐证材料名称并标明页码 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人应按照“招标内容与技术要求”中确定的技术参数与配置要求，将投标产品的技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。

投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度，投标人在提供的技术参数、性能指标中必须列出具体数值或内容。对招标文件原文复制或只注明符合、满足等无具体内容的表述，将视为不符合招标文件要求。

2. 此表按照货物分别填写，填写时注明所投货物名称、品牌、型号。（每一种货物须分别填写此表）

3.“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

**格式十三：**

**售后服务承诺及方案**

一．售后服务承诺

1.在年的质保期内，投标人对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务，并对所有软件免费升级。

2.质保期过后年内，投标人将继续提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

3．投标人在接到用户维修通知后小时内响应，个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

4．在设备的设计使用寿命期内，投标人必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。

5.免费安装调试、人员培训、技术支持。

6.定期进行用户回访，及时处理用户意见。

二．技术培训

免费培训内容：

培训日期及地点：

三．售后服务机构和服务体系

1.生产厂家售后服务机构、联系人、联系电话。

2.本地化售后服务网点分布、机构名称、联系人、联系电话。

四．售后方案（自拟）

注：投标人提供售后服务承诺及方案不少于以上内容。

**格式十四：**

**商务规格响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务要求的项目 | 投标人响应的商务项目 | 响应程度 | 备注 |
| 1 | 交付使用时间 |  |  |  |
| 2 | 交付使用地点 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |

说明：“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

**格式十五：**

**投标人业绩情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

**格式十六：**

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  投标人名称 |  | 注册资金 |  |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户银行账号 |  |
| 主营范围： |
| 企业资质： |
| 注：投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中投标人资质要求的其他资质证明等。 |

说明：

如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

**格式十七：**

**上一年度财务会计制度**

按照本招标文件第六章资格性审查的要求，提供投标人的财务审计报告或资信证明。

**说明：**

1.提供投标人财务审计报告的，须提供会计师事务所出具的经审计的财务报告。

2.提供投标人银行资信证明的，同时提供基本开户银行的开户许可证。

**格式十八：**

**缴纳税收的凭据**

提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）

**说明：**依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

**格式十九：**

**缴纳社会保险的凭据**

提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）

**说明：**提供社保缴纳清单的须加盖相关社保部门的公章；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

**格式二十：**

**参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明**

（采购单位名称）：

我公司自愿参加本次政府采购活动（项目名称，项目编号：），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律.法规和规定，同时郑重承诺：

在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录，并在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/))、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上均无任何违法违规行为的纪录（后附网站查询结果截图）。

特此声明。

 年 月 日

 投标人名称（公章）：

 法定代表或其授权人（签字）：

注：

1.信用记录查询渠道：通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询信用记录。

2.截图要求：

（1）登录“信用中国”网站，在搜索框中填写投标人全称，点击查询“下载信用报告”进行截图。

（2）登录“中国政府采购网”网站，点击“[政府采购严重违法失信行为记录名单](http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/%22%20%5Co%20%22%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E4%B8%A5%E9%87%8D%E8%BF%9D%E6%B3%95%E5%A4%B1%E4%BF%A1%E8%A1%8C%E4%B8%BA%E8%AE%B0%E5%BD%95%E5%90%8D%E5%8D%95)”，输入投标人全称点击查询，将整个页面进行截图。

**格式二十一：**

**政府采购政策情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”：（ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。（ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| 核心产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额（单价元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 小型、微型企业产品金额合计 |  |
| 监狱企业 | （ ）我公司属于监狱企业，并提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 残疾人福利性单位 | （ ）我公司属于残疾人福利性单位，并提供残疾人福利性单位声明函。 |

填报要求：

1. 本表内容与本招标文件其他要求填写不一致或本表填写不完整的，不予价格扣除。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的才需填写“金额（单价元）、小型、微型企业产品金额合计”内容。

本表后附“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）截图。

**格式二十二：**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

 日 期：

**格式二十三：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：

**格式二十四：**
**各类证明材料**

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

**温馨提示**

**各位投标人:**

 请在编制投标文件前请认真阅读并理解招标文件。现就容易导致废标或无效投标的条款特别提示如下：

1. 及时查看投标项目的相关信息公告，如招标公告、变更公告、废标公告等。

2. 认真填写报名信息，在提交投标文件截止时间前核对保证金缴纳情况，若报名成功、保证金缴纳之后，如保证金状态仍显示“未缴纳”，请及时与我单位联系。

3. 注意投标文件的密封、装订及签署、盖章，如项目分包，投标文件务必分包、分别编制。

4. 按照招标文件规定的时间、地点，提前到达并提交投标文件。

5. 注意投标文件中相关证明材料的完整性及有效期限。（特别注意：财务审计报告或资信证明、社保、纳税的相关证明材料）

请各投标人严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及其条例，如出现违法、违规行为，将承担响应法律责任